Construcción de clave cruzado.

1.- Conocer el largo del cable a crear ( tope de 100 mts, recomendado 80mts).

2.- Conocer la categoría del cable (5 o 6).

3.- Deschaquetar.

4.- Conocer la normativa a utilizar (568A y 568B)

5.- Ordenar los cables según normativa.

6.- crimpear (colocar cable en los conectores rj45).

7.- Comprobar si hay conectividad.

8.- Certificar.